|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к нормативам градостроительного проектирования Новопокровского сельского поселения  муниципального образования  Новопокровский район |

Состав и площади земельных участков учебно-воспитательных

учреждений

Состав земельных участков детских дошкольных учреждений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы территории | Площади элементов участков, м2 при количестве мест в учреждении | | | |
| 50 | 95 | 140 | Более 140 |
| 1. Площадь застройки: |  | | | |
| а) здания | определяется в зависимости от конкретного объемно-планировочного решения | | | |
| б)теневых (защитных) навесов с трехсторонним ветрозащитным ограждением | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 2. Детские площадки: |  |  |  |  |
| а)групповые для детей ясельного возраста | 190 | 150 | 300 | 300 |
| б)групповые для детей дошкольного возраста | 180 | 540 | 720 | 1080 |
| в)общая физкультурная площадка | 150 | 150 | 250 | 250 |
| г) огород-ягодник | 10 | 20 | 30 | 40 |
| д)теплица (с зоологическим уголком) | 60 | 80 | 80 | 120 |
| 3. Зеленые насаждения | 20 - 30% от площади участка | | | |
| 4. Хозяйственная площадка | 70 | 100 | 100 | 145 |
| Примечание:  1. Теневые навесы и общая физкультурная площадка в зависимости от местных условий могут не предусматриваться.  2.Подбор видов зеленых насаждений рекомендуется производить из местных пород, обладающих длительным вегетативным периодом и декоративными свойствами. При наличии на участке естественного озеленения следует способствовать его сохранению. | | | | |

Состав и площади земельных участков общеобразовательных школ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы территории | Площадь, м2 | | | | | |
| в началь- ных  школах | в неполных  средних школах | В средних  школах  при количестве потоков | | | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Физкультурно-спортивная зона,  в том числе: |  | | | | | |
| школьный стадион | - | 4200 | 200 | 200 | 260 | |
| площадки для спортивных игр (волейбол - 162 м2, баскетбол -  364 м2) | 162 | 364 | 26 | 052 | 214 | |
| комбинированная площадка для спортивных игр, метания мяча, прыжков в высоту и длину | 400 | 480 | 80 | 80 | 80 | |
| крытый манеж | - | 400 | 00 | 00 | 00 | |
| полоса препятствий |  |  |  | 00 | 00 | |
| 2. Учебно-опытная зона, в том  числе: |  | | | | | |
| теплица | - | 170 | 70 | 40 | | 40 |
| участок начальных классов | 200 | - | - | - | | - |
| метеорологическая и географическая площадки | - | 100 | 00 | 00 | | 00 |
| участок для огородных культурных грунта | в зависимости от местных условий и строительно - климатического подрайона | | | | | |
| Учебно-производственный участок | в зависимости от местных условий | | | | | |
| 3. Зона отдыха, в том числе  площадки для подвижных игр: |  | | | | | |
| 1-х классов | 100 | 100 | 00 | 00 | | 00 |
| 2 - 4-х классов | 300 | 300 | 00 | 00 | | 00 |
| 5 - 9-х классов | - | 125 | 25 | 50 | | 75 |
| площадки тихого отдыха | - | 100 | 00 | 00 | | 00 |
| 4. Хозяйственная зона | 500 | 500 | 00 | 25 | | 50 |
| Примечание:  1. Строительство крытого манежа необходимо в условиях, когда при школе не предусматривается стадион.  2. Площадь озеленения следует принимать в зависимости от лесорастительной зоны строительства и местных условий - не менее 20% от площади участка. В площадь озеленения включаются защитные полосы, живая изгородь, газоны, цветники, зеленые насаждения учебно-опытной зоны | | | | | | |